<?xml version="1.0" ?>
<robot name="sink_cabinet0010_ARMATURE">
	<link name="root"/>
	<joint name="root_rotation" type="fixed">
		<origin rpy="-1.570796 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.000000 0.000000"/>
		<parent link="root"/>
		<child link="sink_cabinet0010"/>
	</joint>
	<!--LINKS-->
	<link name="sink_cabinet0010">
		<inertia ixx="1.0" ixy="0" ixz="0" iyy="1.0" iyz="0" izz="1.0"/>
		<mass value="1.000000"/>
		<visual>
			<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
			<geometry>
				<mesh filename="sink_cabinet0010.glb" scale="1.0 1.0 1.0"/>
			</geometry>
		</visual>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.026273 0.080732"/>
			<geometry>
				<box size="2.7957000732421875 0.5360999703407288 0.164900004863739"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.000001 0.268312 0.496790"/>
			<geometry>
				<box size="2.7957000732421875 0.052000001072883606 0.7440000176429749"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="1.388216 0.025629 0.502510"/>
			<geometry>
				<box size="0.019300000742077827 0.5318999886512756 0.7037000060081482"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.869839 0.001651 0.503945"/>
			<geometry>
				<box size="0.03799999877810478 0.4839000105857849 0.6970999836921692"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.328662 0.001089 0.504811"/>
			<geometry>
				<box size="0.03680000081658363 0.48579999804496765 0.699400007724762"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.869291 -0.000152 0.505063"/>
			<geometry>
				<box size="0.03909999877214432 0.48330000042915344 0.696399986743927"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.002023 0.292195 0.926352"/>
			<geometry>
				<box size="2.7913999557495117 0.008700000122189522 0.05460000038146973"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-1.388216 0.026273 0.506862"/>
			<geometry>
				<box size="0.019300000742077827 0.5360999703407288 0.6933000087738037"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.865503 0.026273 0.872326"/>
			<geometry>
				<box size="1.0647000074386597 0.5360999703407288 0.05339999869465828"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.000347 -0.262593 0.882058"/>
			<geometry>
				<box size="2.7950000762939453 0.06560000032186508 0.03400000184774399"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.826996 0.027750 0.873185"/>
			<geometry>
				<box size="1.141700029373169 0.5360999703407288 0.05169999971985817"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.058129 0.249922 0.873458"/>
			<geometry>
				<box size="0.44620001316070557 0.08879999816417694 0.05119999870657921"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.238613 0.197252 0.873458"/>
			<geometry>
				<box size="0.21330000460147858 0.19419999420642853 0.05119999870657921"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.038577 -0.212225 0.873421"/>
			<geometry>
				<box size="0.6008999943733215 0.05909999832510948 0.051100000739097595"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.148320 -0.041490 0.881028"/>
			<geometry>
				<box size="0.03229999914765358 0.2957000136375427 0.06710000336170197"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.584770 0.009567 0.906664"/>
			<geometry>
				<box size="0.501800000667572 0.4887000024318695 0.017100000753998756"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.239080 0.177583 0.903449"/>
			<geometry>
				<box size="0.21119999885559082 0.15379999577999115 0.023099999874830246"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.051390 -0.210663 0.907001"/>
			<geometry>
				<box size="0.6175000071525574 0.05130000039935112 0.01590000092983246"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.274067 0.009586 0.906595"/>
			<geometry>
				<box size="0.03929999843239784 0.49219998717308044 0.017100000753998756"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.060359 0.230581 0.903449"/>
			<geometry>
				<box size="0.39419999718666077 0.04879999905824661 0.023099999874830246"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.248427 -0.040754 0.758838"/>
			<geometry>
				<box size="0.17960000038146973 0.29919999837875366 0.008500000461935997"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.063182 0.012244 0.716513"/>
			<geometry>
				<box size="0.3903000056743622 0.3889999985694885 0.008500000461935997"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.047346 -0.000000" xyz="-0.131896 0.010448 0.784928"/>
			<geometry>
				<box size="0.011699999682605267 0.40790000557899475 0.14350000023841858"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.047346 3.141593" xyz="0.259230 0.010448 0.784928"/>
			<geometry>
				<box size="0.011699999682605267 0.40790000557899475 0.14350000023841858"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="-0.000000 -0.047346 -1.570796" xyz="0.061017 0.210780 0.784928"/>
			<geometry>
				<box size="0.011699999682605267 0.3946000039577484 0.14350000023841858"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="-0.000000 -0.047346 1.570796" xyz="0.061017 -0.188825 0.784928"/>
			<geometry>
				<box size="0.011699999682605267 0.3946000039577484 0.14350000023841858"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.047346 -0.000000" xyz="-0.334172 -0.042550 0.807011"/>
			<geometry>
				<box size="0.011699999682605267 0.2964000105857849 0.1031000018119812"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.047346 3.141593" xyz="-0.161045 -0.042550 0.807011"/>
			<geometry>
				<box size="0.011699999682605267 0.2964000105857849 0.1031000018119812"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.047346 -1.570796" xyz="-0.251142 0.104961 0.807011"/>
			<geometry>
				<box size="0.011699999682605267 0.17749999463558197 0.1031000018119812"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="-0.000000 -0.047346 1.570796" xyz="-0.251142 -0.186528 0.807011"/>
			<geometry>
				<box size="0.011699999682605267 0.17749999463558197 0.1031000018119812"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.334247 0.142064 0.949157"/>
			<geometry>
				<cylinder radius="0.017550000920891762" length="0.07100000232458115"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="-0.000000 1.570796 0.000000" xyz="-0.334247 0.141553 0.946600"/>
			<geometry>
				<cylinder radius="0.015200000256299973" length="0.09440000355243683"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.334247 0.140531 1.014074"/>
			<geometry>
				<cylinder radius="0.01145000010728836" length="0.07090000063180923"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.189392 -0.000000 -0.000000" xyz="-0.334247 0.138460 1.061076"/>
			<geometry>
				<cylinder radius="0.01145000010728836" length="0.03620000183582306"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.847320 0.000000 -0.000000" xyz="-0.334247 0.124970 1.085570"/>
			<geometry>
				<cylinder radius="0.01145000010728836" length="0.02759999968111515"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="1.255319 0.000000 -0.000000" xyz="-0.334247 0.105447 1.096574"/>
			<geometry>
				<cylinder radius="0.01145000010728836" length="0.02759999968111515"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="1.672957 0.000000 -0.000000" xyz="-0.334247 0.086633 1.097284"/>
			<geometry>
				<cylinder radius="0.01145000010728836" length="0.02759999968111515"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="2.142524 0.000000 -0.000000" xyz="-0.334247 0.066045 1.089830"/>
			<geometry>
				<cylinder radius="0.01145000010728836" length="0.02759999968111515"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="2.691840 0.000000 0.000000" xyz="-0.334247 0.051135 1.075630"/>
			<geometry>
				<cylinder radius="0.01145000010728836" length="0.02759999968111515"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="3.040905 0.000000 0.000000" xyz="-0.334247 0.044035 1.057172"/>
			<geometry>
				<cylinder radius="0.01145000010728836" length="0.02759999968111515"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="3.128172 0.000000 0.000000" xyz="-0.334247 0.042971 1.033956"/>
			<geometry>
				<cylinder radius="0.01145000010728836" length="0.02929999865591526"/>
			</geometry>
		</collision>
	</link>
	<link name="sink_cabinet0010_door01">
		<inertia ixx="1.0" ixy="0" ixz="0" iyy="1.0" iyz="0" izz="1.0"/>
		<mass value="1.000000"/>
		<visual>
			<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
			<geometry>
				<mesh filename="sink_cabinet0010_door01.glb" scale="1.0 1.0 1.0"/>
			</geometry>
		</visual>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.264073 0.000735 -0.008465"/>
			<geometry>
				<box size="0.5282999873161316 0.02889999933540821 0.7190999984741211"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.263563 -0.026489 0.335800"/>
			<geometry>
				<box size="0.22010000050067902 0.023900000378489494 0.00800000037997961"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.263563 -0.034413 0.324603"/>
			<geometry>
				<box size="0.22010000050067902 0.00800000037997961 0.01759999990463257"/>
			</geometry>
		</collision>
	</link>
	<link name="sink_cabinet0010_door02">
		<inertia ixx="1.0" ixy="0" ixz="0" iyy="1.0" iyz="0" izz="1.0"/>
		<mass value="1.000000"/>
		<visual>
			<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
			<geometry>
				<mesh filename="sink_cabinet0010_door02.glb" scale="1.0 1.0 1.0"/>
			</geometry>
		</visual>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.271189 0.000740 -0.008580"/>
			<geometry>
				<box size="0.5424000024795532 0.02889999933540821 0.7145000100135803"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.271718 -0.026089 0.338005"/>
			<geometry>
				<box size="0.22599999606609344 0.024700000882148743 0.00800000037997961"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.271718 -0.034408 0.326699"/>
			<geometry>
				<box size="0.22599999606609344 0.00800000037997961 0.017400000244379044"/>
			</geometry>
		</collision>
	</link>
	<link name="sink_cabinet0010_door03">
		<inertia ixx="1.0" ixy="0" ixz="0" iyy="1.0" iyz="0" izz="1.0"/>
		<mass value="1.000000"/>
		<visual>
			<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
			<geometry>
				<mesh filename="sink_cabinet0010_door03.glb" scale="1.0 1.0 1.0"/>
			</geometry>
		</visual>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.262605 0.000735 -0.008465"/>
			<geometry>
				<box size="0.5282999873161316 0.02889999933540821 0.7190999984741211"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.263115 -0.034414 0.327818"/>
			<geometry>
				<box size="0.22010000050067902 0.00800000037997961 0.024000000208616257"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.263115 -0.022549 0.335799"/>
			<geometry>
				<box size="0.22010000050067902 0.017400000244379044 0.00800000037997961"/>
			</geometry>
		</collision>
	</link>
	<link name="sink_cabinet0010_drawer01">
		<inertia ixx="1.0" ixy="0" ixz="0" iyy="1.0" iyz="0" izz="1.0"/>
		<mass value="1.000000"/>
		<visual>
			<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
			<geometry>
				<mesh filename="sink_cabinet0010_drawer01.glb" scale="1.0 1.0 1.0"/>
			</geometry>
		</visual>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000110 0.002867 -0.011650"/>
			<geometry>
				<box size="1.198099970817566 0.027499999850988388 0.3589000105857849"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.253422 -0.161384"/>
			<geometry>
				<box size="1.1440999507904053 0.4729999899864197 0.013000000268220901"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.483427 -0.080699"/>
			<geometry>
				<box size="1.1440999507904053 0.013000000268220901 0.16120000183582306"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.565533 0.248530 -0.080180"/>
			<geometry>
				<box size="0.013000000268220901 0.46369999647140503 0.16009999811649323"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.565533 0.249044 -0.081064"/>
			<geometry>
				<box size="0.013000000268220901 0.4643999934196472 0.16189999878406525"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.001385 -0.024651 0.157661"/>
			<geometry>
				<box size="0.7943999767303467 0.024700000882148743 0.00800000037997961"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.001385 -0.032984 0.146650"/>
			<geometry>
				<box size="0.7943999767303467 0.00800000037997961 0.017999999225139618"/>
			</geometry>
		</collision>
	</link>
	<link name="sink_cabinet0010_drawer02">
		<inertia ixx="1.0" ixy="0" ixz="0" iyy="1.0" iyz="0" izz="1.0"/>
		<mass value="1.000000"/>
		<visual>
			<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
			<geometry>
				<mesh filename="sink_cabinet0010_drawer02.glb" scale="1.0 1.0 1.0"/>
			</geometry>
		</visual>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000114 0.002224 -0.011709"/>
			<geometry>
				<box size="1.198099970817566 0.02889999933540821 0.34850001335144043"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.253684 -0.155753"/>
			<geometry>
				<box size="1.1440999507904053 0.4724999964237213 0.013000000268220901"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.000000 0.483427 -0.080188"/>
			<geometry>
				<box size="1.1440999507904053 0.013000000268220901 0.14890000224113464"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.565533 0.249070 -0.080360"/>
			<geometry>
				<box size="0.013000000268220901 0.46470001339912415 0.14920000731945038"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.565533 0.248174 -0.080601"/>
			<geometry>
				<box size="0.013000000268220901 0.4625000059604645 0.14970000088214874"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.001381 -0.032925 0.138003"/>
			<geometry>
				<box size="0.7943999767303467 0.00800000037997961 0.01889999955892563"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.001381 -0.024623 0.148571"/>
			<geometry>
				<box size="0.7943999767303467 0.02459999918937683 0.00800000037997961"/>
			</geometry>
		</collision>
	</link>
	<!--JOINTS-->
	<joint name="sink_cabinet0010_door01" type="revolute">
		<parent link="sink_cabinet0010"/>
		<child link="sink_cabinet0010_door01"/>
		<axis xyz="0.000000 -0.000000 -1.000000"/>
		<limit effort="100.0000" lower="-0.0" upper="2.4434609413146973" velocity="3.0000"/>
		<origin rpy="0 0 0" xyz="-1.397785 -0.258096 0.513571"/>
	</joint>
	<joint name="sink_cabinet0010_door02" type="revolute">
		<parent link="sink_cabinet0010"/>
		<child link="sink_cabinet0010_door02"/>
		<axis xyz="0.000000 0.000000 1.000000"/>
		<limit effort="100.0000" lower="-0.0" upper="2.4434609413146973" velocity="3.0000"/>
		<origin rpy="0 0 0" xyz="0.870145 -0.256269 0.513083"/>
	</joint>
	<joint name="sink_cabinet0010_door03" type="revolute">
		<parent link="sink_cabinet0010"/>
		<child link="sink_cabinet0010_door03"/>
		<axis xyz="0.000000 0.000000 1.000000"/>
		<limit effort="100.0000" lower="-0.0" upper="2.4434609413146973" velocity="3.0000"/>
		<origin rpy="0 0 0" xyz="1.396316 -0.256610 0.513572"/>
	</joint>
	<joint name="sink_cabinet0010_drawer01" type="prismatic">
		<parent link="sink_cabinet0010"/>
		<child link="sink_cabinet0010_drawer01"/>
		<axis xyz="0.000000 -1.000000 0.000000"/>
		<limit effort="100.0000" lower="-0.0" upper="0.43392800858655667" velocity="3.0000"/>
		<origin rpy="0 0 0" xyz="-0.270214 -0.259525 0.693427"/>
	</joint>
	<joint name="sink_cabinet0010_drawer02" type="prismatic">
		<parent link="sink_cabinet0010"/>
		<child link="sink_cabinet0010_drawer02"/>
		<axis xyz="0.000000 -1.000000 0.000000"/>
		<limit effort="100.0000" lower="-0.0" upper="0.43392800858655667" velocity="3.0000"/>
		<origin rpy="0 0 0" xyz="-0.270219 -0.259585 0.333227"/>
	</joint>
</robot>
