<?xml version="1.0" ?>
<robot name="bureau0002_ARMATURE">
	<link name="root"/>
	<joint name="root_rotation" type="fixed">
		<origin rpy="-1.570796 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.000000 0.000000"/>
		<parent link="root"/>
		<child link="bureau0002"/>
	</joint>
	<!--LINKS-->
	<link name="bureau0002">
		<inertia ixx="1.0" ixy="0" ixz="0" iyy="1.0" iyz="0" izz="1.0"/>
		<mass value="1.000000"/>
		<visual>
			<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
			<geometry>
				<mesh filename="bureau0002.glb" scale="1.0 1.0 1.0"/>
			</geometry>
		</visual>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.012218 0.741855"/>
			<geometry>
				<box size="1.2000000476837158 0.475600004196167 0.03629999980330467"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.012218 0.592169"/>
			<geometry>
				<box size="1.2000000476837158 0.475600004196167 0.027499999850988388"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.581193 0.012218 0.664901"/>
			<geometry>
				<box size="0.03759999945759773 0.475600004196167 0.1298000067472458"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.581193 0.012218 0.664491"/>
			<geometry>
				<box size="0.03759999945759773 0.475600004196167 0.12559999525547028"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000412 0.243701 0.664816"/>
			<geometry>
				<box size="1.136299967765808 0.012600000016391277 0.13779999315738678"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.581193 -0.209415 0.291371"/>
			<geometry>
				<box size="0.03759999945759773 0.03229999914765358 0.5827000141143799"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.581193 0.233851 0.291042"/>
			<geometry>
				<box size="0.03759999945759773 0.03229999914765358 0.582099974155426"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.581193 0.233851 0.290578"/>
			<geometry>
				<box size="0.03759999945759773 0.03229999914765358 0.5812000036239624"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.581193 -0.209415 0.290913"/>
			<geometry>
				<box size="0.03759999945759773 0.03229999914765358 0.5817999839782715"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.191126 0.004598 0.664886"/>
			<geometry>
				<box size="0.004000000189989805 0.4602999985218048 0.12389999628067017"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.191126 0.005554 0.664497"/>
			<geometry>
				<box size="0.004000000189989805 0.46219998598098755 0.1216999962925911"/>
			</geometry>
		</collision>
	</link>
	<link name="bureau0002_drawer01">
		<inertia ixx="1.0" ixy="0" ixz="0" iyy="1.0" iyz="0" izz="1.0"/>
		<mass value="1.000000"/>
		<visual>
			<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
			<geometry>
				<mesh filename="bureau0002_drawer01.glb" scale="1.0 1.0 1.0"/>
			</geometry>
		</visual>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.000054 -0.009444 -0.000122"/>
			<geometry>
				<box size="0.3652999997138977 0.03229999914765358 0.11379999667406082"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.218663 -0.051892"/>
			<geometry>
				<box size="0.35929998755455017 0.423799991607666 0.004000000189989805"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.000000 0.428564 -0.005287"/>
			<geometry>
				<box size="0.35929998755455017 0.004000000189989805 0.09220000356435776"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.177630 0.217199 -0.005721"/>
			<geometry>
				<box size="0.004000000189989805 0.42089998722076416 0.09309999644756317"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.177630 0.217217 -0.005616"/>
			<geometry>
				<box size="0.004000000189989805 0.42100000381469727 0.09290000051259995"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.001848 -0.031043 0.007843"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.021900000050663948 0.006200000178068876"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.467408 0.000000 0.000000" xyz="0.001848 -0.042895 0.006749"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.0066999997943639755 0.006199999712407589"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="-0.454035 -0.000000 0.000000" xyz="0.001848 -0.046304 0.003832"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.004900000058114529 0.006200000178068876"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.001848 -0.047876 -0.002185"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.00419999985024333 0.006200000178068876"/>
			</geometry>
		</collision>
	</link>
	<link name="bureau0002_drawer02">
		<inertia ixx="1.0" ixy="0" ixz="0" iyy="1.0" iyz="0" izz="1.0"/>
		<mass value="1.000000"/>
		<visual>
			<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
			<geometry>
				<mesh filename="bureau0002_drawer02.glb" scale="1.0 1.0 1.0"/>
			</geometry>
		</visual>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.218702 -0.051892"/>
			<geometry>
				<box size="0.3682999908924103 0.4237000048160553 0.004000000189989805"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000036 -0.009466 -0.000120"/>
			<geometry>
				<box size="0.3743000030517578 0.03229999914765358 0.11379999667406082"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.428564 -0.005111"/>
			<geometry>
				<box size="0.3682999908924103 0.004000000189989805 0.09189999848604202"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.182126 0.217115 -0.005511"/>
			<geometry>
				<box size="0.004000000189989805 0.42080000042915344 0.09269999712705612"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.182126 0.217250 -0.005642"/>
			<geometry>
				<box size="0.004000000189989805 0.42080000042915344 0.09290000051259995"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.001206 -0.031065 0.007845"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.021900000050663948 0.006200000178068876"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.467408 0.000000 0.000000" xyz="-0.001206 -0.042917 0.006751"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.0066999997943639755 0.006199999712407589"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="-0.454035 -0.000000 0.000000" xyz="-0.001206 -0.046325 0.003834"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.004900000058114529 0.006200000178068876"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.001206 -0.047897 -0.002183"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.00419999985024333 0.006200000178068876"/>
			</geometry>
		</collision>
	</link>
	<link name="bureau0002_drawer03">
		<inertia ixx="1.0" ixy="0" ixz="0" iyy="1.0" iyz="0" izz="1.0"/>
		<mass value="1.000000"/>
		<visual>
			<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
			<geometry>
				<mesh filename="bureau0002_drawer03.glb" scale="1.0 1.0 1.0"/>
			</geometry>
		</visual>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.000017 -0.009444 -0.000122"/>
			<geometry>
				<box size="0.3652999997138977 0.03229999914765358 0.11379999667406082"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.218689 -0.051892"/>
			<geometry>
				<box size="0.35929998755455017 0.423799991607666 0.004000000189989805"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 0.428564 -0.004910"/>
			<geometry>
				<box size="0.35929998755455017 0.004000000189989805 0.09149999916553497"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.177630 0.217373 -0.005112"/>
			<geometry>
				<box size="0.004000000189989805 0.4212999939918518 0.09189999848604202"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="-0.177630 0.217100 -0.005226"/>
			<geometry>
				<box size="0.004000000189989805 0.4203999936580658 0.09210000187158585"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 -0.031044 0.007843"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.021900000050663948 0.006200000178068876"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.467408 0.000000 0.000000" xyz="0.000000 -0.042895 0.006749"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.0066999997943639755 0.006199999712407589"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="-0.454035 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 -0.046304 0.003832"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.004900000058114529 0.006200000178068876"/>
			</geometry>
		</collision>
		<collision>
			<origin rpy="0.000000 -0.000000 0.000000" xyz="0.000000 -0.047876 -0.002185"/>
			<geometry>
				<box size="0.04320000112056732 0.00419999985024333 0.006200000178068876"/>
			</geometry>
		</collision>
	</link>
	<!--JOINTS-->
	<joint name="bureau0002_drawer01" type="prismatic">
		<parent link="bureau0002"/>
		<child link="bureau0002_drawer01"/>
		<axis xyz="0.000000 -1.000000 0.000000"/>
		<limit effort="100.0000" lower="-0.0" upper="0.4212530638020197" velocity="3.0000"/>
		<origin rpy="0 0 0" xyz="0.377810 -0.199979 0.664939"/>
	</joint>
	<joint name="bureau0002_drawer02" type="prismatic">
		<parent link="bureau0002"/>
		<child link="bureau0002_drawer02"/>
		<axis xyz="0.000000 -1.000000 0.000000"/>
		<limit effort="100.0000" lower="-0.0" upper="0.4212530638020197" velocity="3.0000"/>
		<origin rpy="0 0 0" xyz="-0.000036 -0.199958 0.664937"/>
	</joint>
	<joint name="bureau0002_drawer03" type="prismatic">
		<parent link="bureau0002"/>
		<child link="bureau0002_drawer03"/>
		<axis xyz="0.000000 -1.000000 0.000000"/>
		<limit effort="100.0000" lower="-0.0" upper="0.4212530638020197" velocity="3.0000"/>
		<origin rpy="0 0 0" xyz="-0.377739 -0.199979 0.664939"/>
	</joint>
</robot>
